如下白圈中反白部分需要做阻抗匹配，匹配要求：50Ω±10%，

